[ 도로 ] 경관체크리스트
구분	가이드라인	반영	미반영	해당 없음
기본방향	주변 경관과 조화로운 도로경관 창출
	자연환경을 고려한 선형계획 및 도로환경 조성
	시각적 연속성과 조망을 고려한 쾌적성 증진
선형 및 도로구조	산지, 구릉, 수변 등 지형적 특성을 고려한 도로선형 계획
	부득이하게 발생되는 자연지형 훼손 및 절성토부의 경우 원자연으로의 회복과 조기녹화가 가능한 풍성한 다층식재 계획
	옹벽발생을 최소화 하고, 발생 시 자연친화적 마감 및 차폐식재, 소단처리 식재계획(자생종으로 식재)등 계획
	도로변 녹지공간의 확보와 계절감을 형성하는 가로수 계획
주요시설 경관영향 저감계획 (공통사항)	통과지역 주변의 특성을 고려하여 시민생활의 경관영향(조망, 소음, 단절 등)을 검토하고 저감대책 마련
	도로연접부 가능한 한 충분한 폭의 완충녹지를 설치하여 주변과 조화롭게 계획
	주요 시설물의 규모와 비례, 재료, 색채 등은 도로 주변의 자연환경, 건축물, 인공물 등의 규모를 고려하여 조화를 이루도록 설계
	구조물의 경우 과도하고 직접적 형상 디자인 지양, 주변과 조화로운 재질 및 색채계획(아산시 색채가이드라인 적용)
	가로등, 신호등, 전신주, 도로표지판, 시설안내판 등 가로시설물은 보행환경 및 경관을 고려하여 통합지주로 계획
	방음벽 및 기타 부대시설의 경우 기능중심의 형태고려, 복잡한 패턴 및 디자인 지양, 도로환경과 조화로운 색채 도입
	가로시설물 및 주변시설물이 전체적으로 통일감을 가지도록 설계

_계속 <도로>
구분		가이드라인	반영	미반영	해당 없음
주요시설 경관영향 저감계획 (입지유형 해당 시)	주요 자원 통과부	자연훼손 최소화 및 조기복구대책 마련
		조망경관 영향 검토 및 인공구조물의 경관영향 저감대책 마련
		지역적 상징적 경관자원을 인접 통과할 경우 자원과의 연계방안 마련
	노선 중첩부	인접구조물과 조화로운 구조물 디자인 계획
		시각적 간섭 및 혼란을 최소화
		안전한 주행을 위한 시환경 개선
	고가도로 하부	개방형 경관 마련, 특히 야간에 범죄발생에 취약한 은닉 공간 배제
		주위여건을 고려하여 활용가능한 장소의 적극적 이용유도
	도시 진출입부	아산시를 상징하는 상징지표경관 마련, 이때 인공적 구조물에 의한 상징성을 최소화하고 구조미를 살린 디자인 연계계획 또는 자연적 연속경관 마련을 통해 인상적 경관 형성
		주요 경관거점 진입 또는 연결가로의 지표경관 계획
		입체교차로의 지표경관 형성계획
	시가지 주요가로 통과부	시가지 경관의 쾌적성을 증진하는 노선환경 계획
		도로 연접부 환경을 고려한 다양한 식재층 도입
		부속시설물 및 부대시설물의 통합디자인 계획, 특히 가로등 및 난간 등 부대시설의 연속성을 고려하여 기존과 조화로운 시설디자인 도입
	교차로	시각적 혼란 최소화 및 사용자 안전을 위한 유도식재 계획
		개방경관을 통한 주행 및 보행안전 확보
야간경관계획 (필요시)		도로이용자의 안전과 기능을 고려하여 도로조명 기준(KS A 3701) 준수
		지역의 지표경관이 되는 구조물의 경우 구조미를 부각하는 연출로 계획하되 빛공해 배제 및 과다한 연출 지양