[ 산업 건축물 ] 경관체크리스트
관리요소	가이드라인	반영	미반영	해당 없음
배치	가로변의 시각적 개방감과 경관 향상을 위해 도로에 면한 부분에 완충녹지 배치 권장
	주요 도로에서 주출입구 접근동선은 바닥마감재 또는 조경요소를 활용하여 보차 분리공간 확보 및 적절한 마감 계획
	주차장을 횡단하는 보행로의 경우 포장 등을 활용하여 분리
	미관저해시설 입지 시 차폐녹지대 배치 또는 건축물 후면으로 배치
	산림 및 농촌지역에서는 주요 조망점을 대상으로 건축물의 노출을 최소화 할 수 있도록 배치
	주차장은 주요도로에서 진입배치 지양 권장
외관	산업건축물은 크기로 인한 위압감이 크므로 건물과 설비를 분산 배치하도록 하며, 지붕이나 벽면의 분절화, 형태 및 재질의 변화 등을 통해 위압감 해소
	재료사용에 있어 마감재의 연속성 및 조화성 고려
	과도한 슈퍼그래픽 또는 혼란스러운 패턴 적용 지양
	주 진입로 또는 주요 시각적 조망의 근경부에는 경관식재를 통한 녹지 및 열린공간을 조성하고 상징물이나 안내사인 계획 권장
부속시설	옹벽과 보강블럭은 최대한 지양하되 부득이하게 설치할 경우 위압감 저감을 위한 계단식 분절 및 조경을 활용한 친환경디자인 계획
	방음벽을 설치할 경우 녹지공간 내부로 설치
	완충녹지나 조경공간에 근로자를 위한 휴게공간 확보
	담장은 가급적 지양하고 부득이한 경우 높이 1.2m 이내 친환경적 소재(목책, 조경수 식재 등) 투시형으로 설치 단, 차폐식재가 필요한 부분에는 충분한 높이의 식재 계획
외부공간	녹지공간 마련을 필수로 하며 녹화수종은 방음 및 차폐에 용이한 상록활엽수 권장
	건축선 후퇴로 인하여 확보된 공간의 1/2 이상 면적에는 녹지 공간 조성하고 외부공간의 녹지율 10% 확보
	옥외주차장과 외부공간의 경우 안전을 위해 사각지대가 발생하지 않도록 계획
색채	주변과 어울리는 색상을 계획하고 원색이 넓은 면적 내 원색사용 지양