[ 상업□업무건축물 ] 경관체크리스트
관리요소	가이드라인	반영	미반영	해당 없음
배치	가로경관의 연속성을 고려하여 동일 가로에 면한 건축물은 가급적 일체적 건축선을 형성하도록 배치
	주출입구 접근 시 바닥마감재 또는 조경요소를 활용한 보차분리 공간 확보
	주차장 출입구는 집약해서 설치하고 가급적 전면주차와 주도로에서 진입하는 동선배치 지양
외관	인접 건축물과 조화로운 외관계획 권장
	가로에 면한 건축물의 입면은 인접건축물과의 간판 높이□크기, 파사드 디자인의 조화등을 고려하여 계획
	재료사용에 있어 마감재의 연속성 및 조화성 고려
	도로에 면한 측면 및 배면은 가급적 정면의 소재사용 권장(부득이한 경우 정면에 계획한 마감재와 이질감이 들지 않는 색채계획)
	보행활성화를 위하여 가로에 면한 층의 경우 최대한 투명한 재료를 사용하며 셔터 설치 시 투시형 계획
부속시설	미관향상을 위하여 가급적 설비 시설설치를 지양하고, 부득이한 경우 차폐
	보행성 및 가로경관 향상을 위해 도로변에 접한 1층부 에어컨 실외기 설비 금지
	차양막, 어닝 및 간판 설치 시 가급적 인접 시설과 동일 선상 내 배치
	평슬라브의 경우 옥상조경 설치 권장
	재활용쓰레기 수거 공간은 목재나 조경 등으로 차폐
야간경관	안전한 야간환경 조성을 위한 사각지대 없는 조명 및 방범시설 설치
	아산시 야간경관관리지침 준수

_계속 <상업□업무건축물>
관리요소	가이드라인	반영	미반영	해당 없음
외부공간	안전을 고려하여 건축물 전면의 1층 바닥 높이는 대지 내 공지, 보도 또는 도로와 10cm 이상의 단차가 나지 않도록 하며 장애인 등을 위한 경사로 설치 계획
	건축선 후퇴로 인하여 확보된 공간은 보행이 가능하도록 보도와 연계하여 조성 유도
	공개공지의 최소폭은 2m 이상이 되도록하며 주요 도로 또는 주 보행통로에 면하여 설치
	가로환경과 연계한 소공원 형태로 계획하고, 가능한 한 곳에 집중 설치 (주변 외부공간과의 연계 설치 우선 고려함으로써 휴게공간의 연속성 유도)
	자연적 재료나 생울타리 등을 설치하여 시각적 편안함과 휴식활동에 도움을 줄 수 있도록 설치
	공개공지 바닥포장은 인접도로의 포장 패턴 및 재료와의 연속성을 고려하되 투수성 재료로 포장 권장
	옥외주차장은 가급적 건축물 전면부에 배치하는 것을 지양하며 가각부 및 경계부에는 수목 활용 권장 (단, 시야 확보를 위하여 일정 높이 이상 식재 금지)
	주차장에서 주 출입구 접근 시 바닥마감재 및 조경요소를 활용하여 장애인 및 유모차 이용자를 고려한 보행접근로 계획
	보행로는 미끄럽지 않은 재질로 평탄하게 마감하고 보행장애가 없도록 계획
옥상녹화	옥상녹화 및 건축물 녹화 시 건축물 녹화설계기준(국토해양부2012)를 참고하여 준수
재료	주요 외장재가 판넬 등 조립식인 경우 자연소재(석재, 벽돌, 목재 등)로 보완하여 입면 계획 권장
	주차장 바닥 및 보행로는 단순 미장을 지양하고 투수성 확보 및 먼지저감이 가능한 재료 적용 권장
색채	원색 및 채도가 높거나 지나치게 명도차가 심한 색조합(흑백) 지양
	아산시 색채가이드라인 준수