[ 주거용건축물 (단독주택, 공동주택(아파트제외), 도시형 생활주택(원룸형 주거 포함) ] 경관체크리스트
구분	가이드라인	반영	미반영	해당 없음
배치	건축물의 정면을 주도로 방향으로 배치하되 부득이한 경우 주도로에 접한면의 디자인을 정면 디자인에 준하게 계획
	동일가로에 면한 건축물의 건축선 일치
	주차장 출입구는 집약해서 설치하고 전면주차와 주도로에서 진입하는 동선배치는 가급적 지양
	조경 공간 확보 및 조성 시 북측 배치 지양
규모	도로에 면하는 건축물 폭은 50m 이내로 권장, 이상인 경우 분동 및 입면 분절 계획 수립
	옥탑부는 입체감을 고려하여 건물 높이의 1/4이하로 제한하며 건물형태와 조화롭게 계획 ( 단, 4층 이하의 건축 계획 시는 기준 층 층고 이하 )
외관	인접 건축물과 조화로운 외관계획 권장
	재료사용에 있어 마감재의 연속성 및 조화성 고려
	도로에 면한 측면 및 배면은 가급적 정면의 소재사용 권장(부득이한 경우 정면에 계획한 마감재와 이질감이 들지 않는 색채계획)
	주차장 바닥 및 보행접근로는 단순 미장을 지양하고 투수성 확보 및 먼지저감이 가능한 재료 적용 권장
부속 시설	물탱크나 냉·난방 시설 등의 부대시설 설치는 집약시켜 설치하고 건축 내 차폐
	실외기, 우수관 등 각종 설비는 입면과 어울리게 계획하고 입면에 표기
	재활용 쓰레기 공간은 차폐계획과 더불어 바닥청소가 가능하도록 배수 계획
	태양에너지 설비는 경사지붕과 일체형으로 조성하는 것을 권장하며 집광판 이외의 설비 및 하부 구조체는 외부에 노출되지 않도록 차폐
	옹벽이 발생할 경우 단순 콘크리트 옹벽과 보강블럭 설치는 지양하고, 석축 및 자연석 쌓기 등 친환경 마감 권장

_계속 <주거용건축물 (단독주택, 공동주택(아파트제외), 도시형 생활주택(원룸형 주거 포함)>
구분	가이드라인	반영	미반영	해당없음
외부 공간	건축선 후퇴로 인하여 확보된 공간은 보행이 가능하도록 보도와 연계하여 조성 유도 (둘 이상의 도로에 접한 대지의 경우 가장 넓은 도로 경계선으로부터 이격된 부분, 진·출입이 불합리하지 않는 범위에서 최대한 조경 공간 확보)
	1층에 주차장 등 접근가능한 공간이 있을 경우 안전을 위해 녹지는 시야가 확보되도록 높이 및 밀도 계획
	보행로에 면한 담장은 지양하고 필요시 차폐식재 계획
	건축물의 필로티 계획은 안전문제(지진, 범죄 등)에 지장이 없는 구조로 계획
	외부에 주차공간을 확보하고 이웃과 협의하여 조경 및 공유 공간 계획
	건축물 보행접근로 계획 시 보차분리 공간을 확보하고, 친환경 바닥마감재 또는 조경요소를 활용한 친환경 공간 조성 권장
재료	건물 저층부에는 단순 도장 마감을 지양하며, 석재, 벽돌, 목재, 점토류 등의 자연소재 사용을 권장하고 담장소재 선택 시 이와 조화로운 재료로 선택
	주요 외장재가 판넬 등 조립식인 경우 자연소재(석재, 벽돌, 목재 등)로 보완
	담장은 가급적 지양하나 부득이한 경우 투시형 담장을 원칙으로 하고, 높이 1.2m 이내의 자연석 쌓기나 생울타리, 목재 등 친환경 소재로 적용 권장
색채	주조색 및 보조색은 원색, 형광색 등 채도가 높거나 지나치게 명도차이가 심한 색조합(흑백) 지양 (단, 건축물 강조를 위한 강조색은 경관심의 허용여부에 따라 부분적 사용가능)
	아산시 색채가이드라인 준수
범죄 예방	단독주택이 모여 단지를 형성할 경우는 거주자의 안전 및 야간 활동에 지장이 없도록 셉티드(CPTED)계획 수립 권장
	원룸형 주거의 입구는 인접도로에서 잘 보이는 곳에 계획하고, 원룸형(단독, 공동주택) 밀집 지역에 “은닉공간”이 있는 경우 CCTV 설치 권장