[별표 2]             경미한 변경(제13조제3항 관련)

구 분		변 경 사 항	비 고
입면디자인		∘ 각 입면 면적의 10% 이내를 변경할 경우	개구부의 크기, 마감재의 종류, 색채 포함
개구부		∘ 개구부의 위치 또는 형태를 변경할 경우 ∘ 개구부의 크기를 20% 이내로 변경할 경우	주출입구 제외
마감재		∘ 자연소재 간 재료를 변경할 경우 ∘ 도로에 면하지 않은 입면의 재료를 변경할 경우
색채	주조색 보조색	∘ 색채경관가이드라인에 따라 당초 계획된 색채의 유사색 범위 내의 변경인 경우(단, 저명도 또는 고채도로의 변경은 제외)	경관위원회 소위원회 심의대상이 아닌 건축물 제외
	강조색	∘ 명도 또는 채도 2단계 이내의 변경
주차계획		∘ 관계법령에 저촉사항이 없을 경우	장애인주차 제외
조경계획		∘ 20%이내 조경위치 및 면적변경
기타사항		∘ 외관의 변화를 수반하지 않는 내부 배치의 변경 및 면적 변동 ∘ 경관위원회 변경심의를 득한 후 변경 전 계획안으로 다시 변경하는 경우(단, 최초 원안의결 또는 조건부이행완료서 검토를 완료한 경우에 한함)

※ 경미한 변경이라 하더라도 당초 심의결과(조건사항)에 영향이 없어야 한다.

※ 색채분야의 주조색, 보조색, 강조색 및 유사색의 범위 등은 경관관리계획의 색채경관가이드라인을 적용한다.